傳簡訊 撥打
對講狀態
我的樓層：—
設定樓層： F
對方：尚無
對方樓層：—
直線距離：—
在線的人
尚無連線；請到「聊天與連線」加入夥伴
走散警報距離：100 公尺

鎖定某人後，超過此直線距離會通知＋響聲（30 秒冷卻）。

🗺️ 地圖總覽

上方地圖顯示你與夥伴位置；下方可畫路線、啟用偏航守護。

我的樓層—
已連線 0 人

## 🧭 安全路線守護

路線規劃

在地圖上畫路線；偏離太久會提醒並可通知緊急聯絡人。

點「規劃 A→B」後，在地圖點起點再點終點。
路線點數：0
緊急聯絡人
偏航判定距離：60 公尺
啟用路線守護
未啟用

## 💬 聊天室

🖼️

## 🔗 連線

我的連線代碼
------

同 Wi-Fi/熱點可完全離線連線（免伺服器）。

★ 代碼自動連線（免手貼）
連上中繼後列出線上夥伴，點一下即連線。
進階：代碼 / QR 手動互貼

A 建立邀請碼 → B 產生回應碼 → A 完成連線。

已連線夥伴
尚未建立 WebRTC 連線
🆘 一鍵 SOS

閃光燈：螢幕摩斯碼 SOS（… — …），再按一次停止。

尚未錄製求救語音
🏥 離線急救卡
血型 過敏 病史 / 備註 緊急電話
填寫後會顯示預覽，並隨 SOS 一併廣播。
✅ 定時報平安
每 15 分鐘自動發「我還好」
📍 集合點
尚無集合點
🧭 羅盤與方位
我的朝向：—
連線夥伴後，會顯示「我在對方的哪個方向」。
📌 最後已知位置

夥伴斷線後仍保留最後座標（灰色標記），本機永久保存。

尚無記錄
🛣️ 區網 OSRM（離線道路規劃）

在區網筆電執行 `tools/start-osrm.sh` 啟動路網服務，再把 Routing URL 設為下方位址。

實際 IP 請改為伺服器區網位址，如 http://192.168.1.10:5000

## ⚙️ 設定與校正

個人
你的名稱 樓層（手動，瀏覽器無氣壓計）
地圖來源
線上街道（需網路） 離線 PMTiles 無底圖純定位（完全免網路） PMTiles 路徑
網路中繼（選用）
中繼 URL（ws:// 或 wss://） 房間
跨網路 TURN（選用）
TURN URL
路網規劃（A→B）
Routing URL（OSRM 相容）
資料

離線啟動：執行 `./start.sh`，詳見 OFFLINE-GUIDE.md

### ⚠️ 偏離路線

### 掃我連線

### 掃描 QR

SOS

摩斯碼求救信號 · 再按一次停止